**INFORMAÇÂO DE PRODUTO** **MAXXUS**

Germany

**MAXXUS ZHS**

**Fluido hidráulico mineral multifuncional Cor: verde**

**Descrição:**

**MAXXUS ZHS** é um fluido hidráulico especial a base de óleos minerais para utilização em recipientes especificamente assinaladas para apoio de regulação de nível, de direcção e de travagem.

**MAXXUS ZHS** foi concebido para utilização em sistemas hidráulicos de viaturas num âmbito de temperaturas entre -40˚C até 100˚C.

* elevado índex de viscosidade bom comportamento de fluidez em frio
* elevado poder de absorção de pressão elevado nível de capacidade
* protecção segura de desgaste baixo ponto de congelamento
* boa estabilidade de oxidação utilizável todo o ano
* protecção fiável de corrosão
* não forma espuma
* elevada estabilidade de envelhecimento
* baixo ponto de coagulação

**Especificação / classificação / Performance Aplicação**

DIN 51524 T2 engrenagem servo direcção

ISO 7308 direcção eixo traseiro

Aprovação com outra designação: regulação de nível

Aprovação MB 343.0 amortecimento activo e suporte de motor

Comprovado na pratica e testado em accionamentos hidrostáticos para

agregados com prescrição de enchimento ventiladores, refrigeradores, geradores

amortecedores

fechos centrais

comando electrohidráulico de capots cabriolet

**Indicações especiais:**

* Atenção: este produto não é misturável e não é combatível com liquido de travão DOT 3, 4, 5 ou 5.1. Para o sistema hidropneumático de viaturas Citroen deve utilizar-se o líquido LHM.

**Eliminação:**

* **MAXXUS ZHS** pertence à categoria 2 de óleos usados e de eliminação segura.

**Misturabilidade:**

* **Maxxus ZHS** é combatível com fluidos comparável de hidráulica central e pode ser misturado sem problema. No entanto é sempre aconselhável utilizar ao atestar exclusivamente **Maxxus ZHS.**

Maxxus ZHS

refª. tipo embalagem / tamanho

lata 1 ltr

Salvaguardamos alteração de dados.

Atenção: Considerar prescrições do fabricante